IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "elektro2b.ifc"
Time stamp: "2022-02-12T15:36:35"
Preprocessor: "IfcOpenShell 0.6.0rc0"
Originating system: "IfcOpenShell 0.6.0rc0"
Application: "FreeCAD" version "0.20 build 27319 (Git)" identifier "118df2cf_ed21_438e_a41" by Organization (no name given)

People and organizations
  Person (no name given) of Organization (no name given)
  Owner history of Person (no name given) of Organization (no name given) | application "FreeCAD" version "0.20 build 27319 (Git)" identifier "118df2cf_ed21_438e_a41" by Organization (no name given) | change ADDED | created 1644676532 (2022-02-12T14:35:32Z) | last modified 1644676532 (2022-02-12T14:35:32Z) by Person (no name given) of Organization (no name given) with "FreeCAD" version "0.20 build 27319 (Git)" identifier "118df2cf_ed21_438e_a41" by Organization (no name given)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)

Spatial structure
IFCPROJECT "rohbau_massen_ava"
  IFCBUILDING "Default Building"
    contains 1 element
      1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | names: "GIRA_217400:GIRA_217400:389834" | property sets: Abmessungen, Pset_BuildingElementProxyCommon, Elektro - Lasten, ID-Daten, Pset_ManufacturerTypeInformation, Sonstige

Property sets
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 2.9516E-2 (IFCREAL)
    Volumen = 9.17E-4 (IFCREAL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "GIRA_217400" (IFCIDENTIFIER)
  Elektro - Lasten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kennzeichen = "1" (IFCTEXT)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Gira" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzahl der Ausgänge 4.0000 = "" (IFCLABEL)
    Anzahl der Eingänge 1.0000 = "" (IFCLABEL)
    Anzahl der binären Eingänge 8.0000 = "" (IFCLABEL)
    Bauteillistenebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Breite in Teilungseinheiten Number 8.0000 = "" (IFCLABEL)
    Bussystem KNX YesNo True = "" (IFCLABEL)
    Familie = "GIRA_217400: GIRA_217400" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "GIRA_217400: GIRA_217400" (IFCLABEL)
    Funktion Schalten True = "" (IFCLABEL)
    INFO = "Beschreibung KNX Dimmaktor 4fach 4 x 250 W VA REG plus Merkmale: - Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. - Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. - Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. - Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich). - Zur Erhöhung der Ausgangsleistung können mehrere Ausgänge parallel verdrahtet werden. - Parallelschaltung mehrerer Ausgänge bis zu einer Last von 950 W möglich. An parallelgeschaltete Dimmausgänge keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen anschließen. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Funktionen: - Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle. - Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. - Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo NV-LED (kapazitiv Phasenabschnitt), konventioneller Trafo NV-LED (induktiv Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt). - Rückmeldung Schalten" und "Helligkeitswert". - Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereich möglich. - Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. - Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar. - Lampenschonendes Ein- und Ausschalten. - Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen. - Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS" beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion). - Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall. - Rückmelden der angeschlossenen Lasta...
    Kategorie = "Elektroinstallationen" (IFCLABEL)
    Max. Anzahl der Jalousieausgänge 4.0000 = "" (IFCLABEL)
    Max. Anzahl der Jalousieausgänge Number 8.0000 = "" (IFCLABEL)
    Max. Anzahl der Schaltausgänge 16.0000 = "" (IFCLABEL)
    Mit Busankopplung YesNo True = "" (IFCLABEL)
    Montageart Text REG = "" (IFCLABEL)
    Schutzart (IP) Text IP21 = "" (IFCLABEL)
    Stromart AC = "" (IFCLABEL)
    Typ = "GIRA_217400: GIRA_217400" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "GIRA_217400: GIRA_217400" (IFCLABEL)
    Vor Ort-/Handbedienung YesNo True = "" (IFCLABEL)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Erhebung = 1.543615 (IFCREAL)